**Kugelhahn BV**

für den lagegenauen Einbau von kalorimetrischen Einsteckmessköpfen. Durch Schließen der Zu- und Ablaufleitung wird jederzeit der druckfreie Austausch oder Einbau von Einsteckmessköpfen ermöglicht. Anschluss über Innengewinde.

Nennweiten: **03**: DN 25 (G1) **oder**

**04**: DN 32 (G1 ¼) **oder**

**05**: DN 40 (G1 ½) **oder**

**06**: DN 50 (G2)

Material: Messing vernickelt, Delrin-Dichtung PN 25 bar

Fabrikat: FlowVision GmbH

Typ **BV-...M3**

Stückzahl: \_\_\_\_\_\_

Preis pro Stück: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €