**Hygieneflansch HEF**

Hygieneflansch mit frontbündigem O-Ring mit FDA-Zulassung für alle FlowVision Einschiebesensoren.

Prozessanschluss: Triclamp DIN 32676

Werkstoff Flansch: **M1**: Edelstahl 1.4571 **oder**

**M2**: Hastelloy C4 2.4610

Werkstoff O-Ring: **R1**: VMQ (Silikon) blau FDA **oder**

**R2**: VMQ (Silikon) weiß FDA

Werkstoff Klemmring: **CR1**: Edelstahl 1.4571 **oder**

**CR2**: PTFE **oder**

**CR3**: Hastelloy C4 2.4610

Fabrikat: FlowVision GmbH

Typ: **HEF-TF1-…-…-…**

Stückzahl: \_\_\_\_\_\_

Preis pro Stück: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €