**Sensoradapter TP**

für den lagegenauen Einbau von kalorimetrischen Einsteckmessköpfen. Anschluß über Innengewinde oder Anschweißnippel.

Nennweiten: **00**: DN 8 (1/4“) **oder**

**01**: DN 15 (1/2") **oder**

**02**: DN 20 (3/4") **oder**  
**03**: DN 25 (1") **oder**

**04**: DN 32 (1 ¼") **oder**

**05**: DN 40 (1 ½") **oder**

**06**: DN 50 (2")

Material: **M1**: Edelstahl 1.4571 **oder**

**M3**: Messing **oder**

**M5**: Rotguss

Rohranschluss: Innengewinde (Standard) **oder**

**SA**: Schweißanschluss

Fabrikat: FlowVision GmbH

Typ: **TP-.........**

Stückzahl: \_\_\_\_\_\_

Preis pro Stück: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €