**Lüftungskanal-Flansch VDEF**

Lüftungskanal-Flansch für alle FlowVision Einschiebesensoren.

Prozessanschluss: Flanschdurchmesser 60 mm

Werkstoff Flansch: **M1**: Edelstahl 1.4571 **oder**

**M2**: Hastelloy C4 2.4610

Werkstoff Dichtung: **G1**: ohne Dichtung **oder**

**G2**: EPDM 4300

Werkstoff Klemmring: **CR1**: Edelstahl 1.4571 **oder**

**CR2**: PTFE **oder**

**CR3**: Hastelloy C4 2.4610

Fabrikat: FlowVision GmbH

Typ: **VDEF-P1-…-…-…**

Stückzahl: \_\_\_\_\_\_

Preis pro Stück: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €