**Schwerlastflansch HDEF**

Schwerlastflansch für alle FlowVision Einschiebesensoren.

Prozessanschluss: EN 1092 DN 25

Werkstoff Flansch: **M1**: Edelstahl 1.4571 **oder**

**M2**: Hastelloy C4 2.4610

Werkstoff Klemmring: **CR1**: Edelstahl 1.4571 **oder**

**CR2**: PTFE **oder**

**CR3**: Hastelloy C4 2.4610

Fabrikat: FlowVision GmbH

Typ: **HDEF-DN25-…-…**

Stückzahl: \_\_\_\_\_\_

Preis pro Stück: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €