**Kugelhahn für Einbau unter Druck**

Passend für alle FlowVision Einstecksensoren.

Material Gehäuse: Messing, vernickelt

Material Kugeldichtung: PTFE

Innen-/Außengewinde: G3/4”

Fabrikat: FlowVision GmbH

Typ: **BV-02M3-PI**

Stückzahl: \_\_\_\_\_\_

Preis pro Stück: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

**Kugelhahn für Einbau unter Druck**

Passend für alle FlowVision Einstecksensoren.

Material Gehäuse: Edelstahl 1.4408, 1.4401

Material Kugeldichtung: PTFE

Innen-/Außengewinde: R3/4”

Fabrikat: FlowVision GmbH

Typ: **BV-02M15-PI**

Stückzahl: \_\_\_\_\_\_

Preis pro Stück: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €